'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7024 1x]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","19.21"
0
2.19
15.82
21.55
25.07
35.99
27.49
30.52
29.55
32.27
32.05
34.79
36.72
29.73
33.57
34.85
33.63
33.80
28.88
"[MHz]","v","432","19.21"
0
2.36
16.48
23.00
27.81
41.33
35.63
42.47
47.22
50.00
49.61
46.02
45.31
35.03
37.28
36.96
34.48
33.92
28.88







