'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7016 2+2]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","23.18"
0
8.55
11.27
27.26
35.45
38.16
27.25
28.50
32.39
32.48
32.77
38.03
32.13
45.55
35.46
32.27
29.64
50.00
28.44
"[MHz]","v","432","23.18"
0
9.47
11.11
29.13
39.90
38.78
34.27
40.48
50.00
50.00
50.00
45.98
38.02
46.60
41.16
34.36
29.58
50.00
28.44


