'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7014 1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","19.67"
0
1.20
5.97
19.88
19.41
25.01
37.58
29.69
27.35
28.64
39.95
33.92
30.03
34.93
27.43
30.47
24.72
28.07
24.41
"[MHz]","v","432","19.67"
0
8.48
11.35
21.47
27.39
44.34
45.16
41.63
44.57
50.00
50.00
45.90
40.22
50.00
35.89
32.20
30.17
35.35
24.41

