'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7016 1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","20.24"
0
1.34
7.00
26.23
28.32
24.61
26.46
28.60
30.84
30.63
30.98
37.16
31.48
31.86
29.59
34.00
25.36
50.00
27.37
"[MHz]","v","432","20.24"
0
9.51
11.34
28.23
38.29
37.65
35.90
40.52
48.63
50.00
48.07
45.43
39.46
45.43
40.72
36.18
29.78
50.00
27.37


