'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YA0050CV HB9CV]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","90"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","50.1","6.27"
"0","0.05","0.21","0.47","0.86","1.38","2.06","2.91","3.96","5.24"
"[MHz]","v","50.1","6.27"
"0","0.24","0.97","2.19","3.96","6.34","9.52","13.93","21.05","50.0"
