'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7016 1x]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","17.35"
0
1.35
7.08
23.56
26.34
24.32
26.47
28.49
30.82
30.70
30.97
36.20
31.14
31.38
29.36
36.35
26.12
44.38
26.48
"[MHz]","v","432","17.35"
0
1.52
7.76
25.34
28.60
29.28
34.79
40.30
48.11
50.00
47.59
44.66
38.00
36.91
32.57
38.59
26.89
44.34
26.48

