'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7012 2+2]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","18.85"
0
5.68
15.11
15.33
19.56
34.00
50.00
35.74
29.12
29.91
41.12
39.64
50.00
36.14
41.90
26.65
38.40
29.64
21.07
"[MHz]","v","432","18.85"
0
1.14
5.30
16.10
22.11
31.41
30.10
38.52
42.86
50.00
50.00
43.76
39.84
35.57
46.41
27.60
28.69
25.09
21.07


