'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0216 2+2]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","23.22"
0
8.80
13.03
18.26
42.47
41.66
25.27
23.67
24.90
26.28
25.92
27.95
35.22
46.42
32.20
28.03
27.76
28.67
16.55
"[MHz]","v","145","23.22"
0
9.98
12.61
20.16
46.58
40.59
31.46
34.67
42.68
50.00
43.28
38.20
40.60
45.19
38.42
29.80
27.36
29.84
16.55























