'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7019 1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","21.09"
0
11.40
11.82
22.53
48.68
37.31
35.38
32.35
34.30
39.42
39.80
38.58
32.39
35.78
47.35
32.24
39.09
37.81
25.61
"[MHz]","v","432","21.09"
0
1.82
10.16
23.36
34.36
40.56
44.04
43.13
49.20
50.00
50.00
48.27
39.38
38.05
32.71
33.43
37.43
28.27
25.61




