'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

'70 MHz, 4el. LFA-Yagi, 2,20m Boom
[Bezeichnung],G0KSC LFA0404
[Antennendaten],DM2BLE
[Polarisation],vh
[Bereich],180
[Schrittweite],10
[MHz],v,70,9.84
0,0.39,1.61,3.71,6.85,11.27,17.31,24.35,28.24,30.82,29.26,25.18,23.22,22.27,20.04,16.72,13.99,12.34,11.80
[MHz],h,70,9.84
0,0.20,0.82,1.92,3.62,6.11,9.73,15.14,22.23,21.01,18.53,18.44,19.64,19.80,17.54,14.99,13.17,12.13,11.80