'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo AQ23-000]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[Antennendaten],DM2BLE
"[MHz]","h","1240","13.73"
0
3.95
30.08
8.03
8.08
12.07
18.59
27.72
37.49
37.70
39.68
36.58
30.76
28.91
33.10
33.65
42.34
21.34
16.58
"[MHz]","v","1240","13.73"
0
0.25
1.01
2.30
4.15
6.64
9.94
14.52
21.84
50
25.35
21.79
21.49
23.34
25.83
23.39
19.54
17.29
16.58