'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7021 1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","21.63"
0
1.95
12.17
19.66
22.58
24.74
27.90
35.11
21.24
27.99
32.87
42.35
37.20
30.46
32.31
36.13
48.43
31.10
28.69
"[MHz]","v","432","21.63"
0
15.58
13.83
24.03
35.95
30.33
36.93
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
46.15
36.29
46.28
41.31
49.60
44.72
28.69




