'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7015 1x]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","17.18"
0
1.33
6.84
21.46
21.47
22.69
27.74
35.79
43.03
32.86
33.84
41.60
37.75
34.30
26.58
36.87
25.63
34.40
24.38
"[MHz]","v","432","17.18"
0
1.51
7.53
23.10
24.26
27.73
35.31
46.44
50.00
50.00
50.00
50.00
45.54
40.46
29.79
37.53
26.32
34.58
24.38

