'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7014 1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","19.67"
0
7.51
11.85
19.92
23.15
50.00
44.54
29.03
27.11
29.54
46.25
32.49
33.89
50.00
30.11
29.63
30.02
34.20
24.88
"[MHz]","v","432","19.67"
0
1.37
6.62
21.47
22.84
29.60
46.94
39.37
44.16
50.00
50.00
42.81
36.69
38.23
30.25
31.37
24.88
28.06
24.88


