'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0217 1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","20.95"
0
1.98
10.08
18.89
21.54
28.76
31.76
38.58
35.29
30.46
28.85
30.08
32.35
28.76
25.84
30.92
20.91
25.77
17.41
"[MHz]","v","145","20.95"
0
12.82
12.65
21.70
50.00
36.08
38.29
48.73
50.00
50.00
50.00
42.41
38.86
35.35
50.00
33.90
23.54
36.59
17.41






















