'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0210 1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","17.61"
0
0.71
3.21
9.00
20.05
18.45
34.04
24.32
35.64
24.90
34.47
27.52
29.58
37.02
26.33
25.98
28.95
24.96
23.09
"[MHz]","v","145","17.61"
0
4.80
19.77
12.30
23.15
25.90
48.48
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
46.42
44.28
29.62
29.41
45.73
29.08
23.09






