'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7017 1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","20.56"
0
1.47
7.92
26.65
41.28
28.52
30.17
33.99
37.21
39.02
47.35
34.44
29.54
28.87
28.11
47.22
23.96
28.46
22.93
"[MHz]","v","432","20.56"
0
10.29
11.69
28.88
50.00
38.68
39.02
48.11
50.00
50.00
50.00
44.82
37.54
39.84
41.96
50.00
27.78
37.27
22.93

