'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7017 2+2]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","23.46"
0
8.97
11.78
32.48
46.74
40.51
29.54
31.98
37.06
39.87
45.27
33.16
30.13
40.77
34.79
41.15
27.66
35.84
24.03
"[MHz]","v","432","23.46"
0
10.25
11.40
34.98
50.00
40.74
36.65
45.07
50.00
50.00
50.00
43.46
36.35
41.40
42.32
44.70
27.34
37.15
24.03



