'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0208 1x]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","13.5"
0
0.52
2.31
6.21
14.75
17.76
15.16
23.30
22.20
19.60
25.04
26.61
24.40
24.47
29.59
32.45
26.13
24.21
23.86
"[MHz]","v","145","13.5"
0
0.74
3.12
8.03
18.41
24.29
23.46
33.97
31.37
33.27
32.17
29.19
27.73
27.38
29.86
31.13
26.34
24.23
23.86



