'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0212B 2+2]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","21.45"
0
5.04
17.50
13.73
24.30
29.93
36.94
47.77
31.85
31.52
37.68
41.51
49.52
33.40
28.16
33.52
41.38
32.05
28.51
"[MHz]","v","145","21.45"
0
5.68
15.57
14.78
27.83
36.10
50.00
50.00
46.86
50.00
50.00
46.36
50.00
40.51
31.68
34.92
39.57
32.70
28.51













