'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0212 1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","18.87"
0
0.98
4.72
15.22
18.00
28.51
21.25
31.06
26.86
26.99
35.99
31.18
30.32
30.14
43.90
24.99
28.65
26.40
21.43
"[MHz]","v","145","18.87"
0
6.66
13.21
16.96
22.81
44.17
38.82
45.19
45.99
50.00
50.00
45.88
47.20
47.62
50.00
26.91
37.28
32.06
21.43










