'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo YA005006]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[Antennendaten]","Anjo"
"[MHz]","h","50","11.56"
0
0.31
1.3
3.23
6.67
13.27
28.9
15.91
13.66
15.18
18.80
21.12
22.03
25.15
27.39
23.09
20.08
18.68
18.28
"[MHz]","v","50","11.56"
0
0.5
2.05
4.93
9.78
18.52
35.83
25.68
29.6
50.00
36.26
35.01
30.22
28,39
27.99
24.47
20.88
18.89
18.28
