'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0211B 1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","18.06"
0
0.81
3.76
11.04
19.92
19.65
23.19
22.84
24.55
25.04
29.38
26.30
34.08
27.57
29.25
34.43
27.04
27.47
28.03
"[MHz]","v","145","18.06"
0
5.33
16.96
13.70
23.44
28.56
48.56
45.90
47.95
50.00
50.00
49.38
50.00
37.17
32.81
37.69
40.38
32.03
28.03








