'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo YA235043]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","90"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","2340","20.68"
0
3.66
14.45
18.67
27.88
29.46
27.63
33.72
31.05
33.68
"[MHz]","v","2340","20.68"
0
3.84
15.2
20.45
29.5
31.58
32.37
40.08
44.66
50