'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0208 1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","16.42"
0
0.52
2.31
6.19
14.87
19.22
15.82
23.87
22.43
19.97
25.37
27.31
25.05
25.00
30.45
32.55
26.29
24.55
24.27
"[MHz]","v","145","16.42"
0
3.78
37.71
11.82
18.62
26.41
27.11
41.70
43.87
48.40
44.62
36.85
31.17
28.39
31.11
36.52
48.21
27.28
24.27




