'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

[Bezeichnung],UKW Spiegel-70
[Polarisation],v
[Bereich],90
[Schrittweite],10
[Antennendaten],DL6NCO
[MHz],24050,40
0,10,20,30,40,50,50,50,50,50
[MHz],10350,35
0,10,20,30,40,50,50,50,50,50
[MHz],5760,28
0,10,20,30,40,50,50,50,50,50