'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0210 2+2]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","20.61"
0
4.08
27.82
11.52
20.67
20.98
39.70
38.12
50.00
50.00
50.00
41.01
38.13
37.65
27.52
30.24
50.00
29.31
23.95
"[MHz]","v","145","20.61"
0
4.79
19.69
12.03
23.69
27.30
49.06
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
49.58
44.26
30.80
30.87
47.46
30.04








