'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

'70 MHz, 7el., Boom 9,50m
[Bezeichnung],YU7EF EF0409
[Antennendaten],DM2BLE
[Polarisation],vh
[Bereich],180
[Schrittweite],10
[MHz],v,70,14.27
0,0.81,3.58,9.60,22.79,21.50,27.87,36.23,38.61,50.00,39.94,39.67,34.90,28.02,28.01,40.54,27.85,22.13,20.69
[MHz],h,70,14.27
0,0.63,2.87,8.01,20.01,16.50,20.95,24.43,21.50,32.20,22.44,29.67,27.15,22.96,25.07,39.00,27.03,21.94,20.69