'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0214 1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","19.78"
0
1.25
6.23
20.06
19.61
23.71
43.70
28.53
25.57
30.33
35.17
31.12
33.49
37.57
31.78
27.76
26.08
29.79
22.15
"[MHz]","v","145","19.78"
0
8.81
11.26
21.75
28.35
40.52
47.53
40.23
43.02
50.00
50.00
42.80
43.89
50.00
41.38
29.36
31.18
37.30
22.15



















