'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0207 2+2]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","18.91"
0
2.64
14.88
13.13
12.15
20.74
19.84
23.10
33.71
25.19
26.17
32.38
32.68
29.60
27.31
33.44
39.29
27.21
23.91
"[MHz]","v","145","18.91"
0
3.22
20.88
12.16
14.05
24.96
28.56
36.46
50.00
50.00
46.71
45.79
39.41
34.05
29.54
32.69
45.42
27.80
23.91





