'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0210LT 2+2]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","19.9"
0
3.19
20.89
12.61
15.71
23.96
45.54
30.68
46.23
36.22
48.35
36.83
34.81
41.78
35.49
38.09
50.00
29.61
25.17
"[MHz]","v","145","19.9"
0
3.81
37.74
12.38
18.08
29.57
48.83
46.14
50.00
50.00
50.00
50.00
44.57
47.16
38.59
38.18
50.00
30.26
25.17









