'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.
[Bezeichnung],DJ2UT P5C
[Polarisation],h
[Bereich],180
[Schrittweite],10
[Antennendaten],DM2BLE
[MHz],14,9.5
0,0.1,0.5,0.8,1.1,2.4,3.6,4.7,6.3,7.3
8.6,10.5,13.2,19.2,21.9,26,23.1,20.9,18.4
[MHz],21,9.6
0,0,0.5,0.9,1.8,2.6,3.6,5,6.2,7
7.8,9.5,11.5,12.6,16.3,21.8,24.3,25,25.9
[MHz],28,11.2
0,0.1,0.1,0.3,0.6,1.1,1.9,2.1,3.1,3.8
4.2,6,7.6,10.1,13.6,15.6,17.4,18.1,18.8